**BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ**

İdarenin Adı :BAŞKALE BELEDİYESİ

Doğrudan Temin Numarası:24DT358114

Yapım İşinin Adı :Başkale Devlet Hastanesi Polikliniklerin Bakım Onarım Yapım İşi

İhale Tarihi ve Saati :18.03.2024 Saat:14:30

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *A* | | | | | | *B* |
| **Sıra No** | **İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması** | **Ölçü Birimi** | **Miktarı** | **Teklif Edilen Birim Fiyat** (Para birimi belirtilerek) | | **Tutarı** (Para birimi belirtilerek) |
| 1 | 4 mm kalınlıkta Renksiz Düz Camlar (TS 10288 EN 572-2) | Metrekare | 15 |  | |  |
| 2 | 45x55 cm Yarım Ayaklı Tk lavabo | Adet | 3 |  | |  |
| 3 | Birinci sınıf: (Batarya TS EN 200 veya TS EN 817 ; Sifon TS-EN 274-1-2-3) | Adet | 3 |  | |  |
| 4 | Takriben 40x50 cm ayna | Adet | 3 |  | |  |
| 5 | Kağıtlık (paslanmaz çelik) | Adet | 3 |  | |  |
| 6 | Saten alçı kaplaması yapılması (ortalama 1 mm kalınlık) | Metrekare | 60 |  | |  |
| 7 | Makina alçısı ile duvarlara 20 mm kalınlığında tek kat alçı sıva yapılması (Beton, tuğla vb. yüzeylere) | Metrekare | 5 |  | |  |
| 8 | Alçı levhalar ile çift iskeletli (birbirine alçı levha şeritlerle bağlanmış) bölme duvar yapılması (Duvar C 50 profil - 60 cm aks aralığı) (her iki yüzünde iki kat 15 mm standart alçı levha ile) | Metrekare | 85 |  | |  |
| 9 | Sert PVC plastik pis su borusu (geçme muflu, çap: 75-70 mm, et kalınlığı 3 mm) (Montaj malzemesi bedeli, %35 eklenmiş) | Metre | 10 |  | |  |
| 10 | Kapı kolu ve aynalarının yerine takılması (Kromajlı) | Adet | 2 |  | |  |
| 11 | Menteşenin yerine takılması | Adet | 6 |  | |  |
| 12 | Sürgünün yerine takılması (Düşey tespit takımı) | Adet | 2 |  | |  |
| 13 | Stopun yerine takılması (Nikelajlı) | Adet | 2 |  | |  |
| 14 | Vasistas ispanyolet takımının yerine takılması (Kol, makas dahil) | Adet | 2 |  | |  |
| 15 | Patlayıcı Madde Kullanmadan Çimento Harçlı Kargir ve Horasan İnşaatın Yıkılması | Metreküp | 3 |  | |  |
| 16 | 19 cm kalınlığındaki taşıyıcı olmayan bimsbeton duvar blokları ile duvar yapılması (bimsbeton tutkalı ile) (min. 1,50 N/mm² ve 600-900 kg/m³, 900 kg/m³ hariç) | Metrekare | 5 |  | |  |
| 17 | Laminat kaplamalı, iki yüzü odun lifinden yapılmış levhalarla (mdf) presli, kraft dolgulu iç kapı kanadı yapılması, yerine takılması | Metrekare | 4 |  | |  |
| 18 | Plastik doğrama imalatı yapılması ve yerine konulması (Sert PVC doğrama profillerinden her çeşit kapı, pencere, kaplama ve benzeri imalat) Not: Tüm ana profiller ile ilave profiller, pencere kapalı iken görülmeyen ve dikkat çekmeyen bir yerde, en az 1 m a | Kilogram | 350 |  | |  |
| 19 | Saten alçılı ve alçıpanel yüzeylere astar uygulanarak iki kat su bazlı mat boya yapılması (iç cephe) | Metrekare | 60 |  | |  |
| 20 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile dış denizlik yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | Metrekare | 3 |  | |  |
| 21 | 3 cm kalınlığında renkli mermer levha ile parapet yapılması (3cmx30-40-50 cmxserbest boy) (honlu veya cilalı) | Metrekare | 3 |  | |  |
| **TOPLAM TUTAR**(K.D.V Hariç) | | | | |  | |

|  |
| --- |
| Adı - SOYADI / Ticaret unvanı |
| Kaşe ve İmza |